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Para establecer la obligatoriedad de elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud o para un Estudio Básico de S. y S. (según el art. 4 del R.D. 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción), se establece lo siguiente: 

Se redacta solamente Estudio Básico si la obra está incluida dentro de las previstas que: 
• No supera un Presupuesto de Ejecución por Contrata superior a 75.000.000 pesetas (45.759 euros) (1) 
• Duración estimada de las obras inferior a 30 días laborables, empleándose en ningún momento más de 20 trabajadores simultáneamente 
• Volumen total de mano de obra estimada sea inferior a 500 días, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo de todos los operarios que están en la obra.(2) 
• Obras distintas de las de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

(1) Se entiende por Presupuesto de Ejecución por Contrata la suma de: 
P.E.M. Presupuesto de Ejecución Material (coste seco + mano de obra + gastos directos) 
G.G. Gastos Generales (puede estimarse en 16 %) 
B.I. Beneficio Industrial (puede estimarse en 6 %) 
IVA Impuesto Valor Añadido. (7% o 16% según los casos) 

(2) A veces la tercera condición es la más restrictiva, como puede resultar complicado el cálculo de los días de trabajo en una obra, lo realizaremos indirectamente a través del coste. Partiendo de que en una obra la repercusión del coste de la mano de obra sobre el total del P.E.M. (Presupuesto de Ejecución Material) estaría comprendido entre un 40 y 50 %, y de que el coste medio de un trabajador de la Construcción se puede estimar en torno a 120 euros/día (20.000 pts/8 horas = 2.500 pts/hora) 

Vamos a calcular que PEM nos permite contratar, con los datos anteriores, a trabajadores por un máximo de 500 días: 
PEM = 500 días x 120 euros/día x 40% = 150.000 euros (25.000.000 pts) 

Que sería la cifra límite entre el Estudio Básico y el Proyecto de Seguridad y Salud, correspondientes a unos 150.000 EUROS (veinticinco millones de pesetas.) 

Otra forma de llegar al resultado anterior es la que parte de que el número de los días de obra no pueden ser superior a 30, y, por tanto, el coste por operario, P´, será : 
P´= 120 €/día x 30 días = 3.600 € 

Como el nº de jornadas(días) no puede superar 500, el nº de obreros máximo será : 
nº de obreros = 500 / 30 = 16,66 obreros (ya que 500 / nº de obreros = 30 días) 

Y como sabemos que el coste de la mano de obra (40 % del PEM) es igual al nº de obreros 16,66 por el coste diario 3.600 euros. 
0,4 x PEM = 16,66 x 3.600 euros 
PEM = 16,66 x 3.600/ 0,4 = 150.000 € Que es igual al resultado anterior. 

Os recordamos que tenemos a vuestra disposición un modelo de un Estudio Básico de Seguridad y Salud en la obra, cedido a nuestro Colegio por el CAT de Cantabria, en el que podéis introducir los datos concretos de cada obra o utilizar los propuestos en el documento. 
Es un trabajo muy interesante y completo, se encuentra en formato Word para su fácil utilización. 

Incluye los siguiente apartados: 
1. Memoria 
2. Pliego de Condiciones 
3. Mediciones y presupuesto 
4. Guía de ayuda 

Los que estén interesados deberán solicitarlo al CAT del COACYLE a la dirección del correo electrónico catcoacyle@arquinex.es se les enviará también por correo a la dirección que nos digan.
